1.10.6版本 更新说明：

此版本主要针对adas的漏报进行了优化。

更新注意事项：

1. 此版本对adas速度的输入方式进行了完善，gps的速度都需要在应用层输入，因此之前为了从应用层输入gps数据而对配置文件参数的修改可以还原，以本sdk的配置参数为准。
2. Adas速度输入有两个接口：

HobotAdasSDK.getInstance().feedSpeed(mFakeSpeed, timestamp);//使用该接口直接输入速度。

或者

HobotAdasSDK.getInstance().feedLocation(location);//使用该接口可输入gps数据。

1. 此版本对各sdk的初始化逻辑部分进行了优化整合，只需要调用一个接口autoInit即可，对应的情况可以参考SampleApplication中的initSDK。
2. 此版本adas的绘制逻辑和回调接口做了一些修改，针对绘制部分封装为OpenPreview，相关逻辑可以参考AdasBaseView中的使用。

1.10.7版本更新说明

1、此版本主要更新点为优化戴口罩情况下的误报。